Author: Admin

< 7 * 4 * 14 > | ПК РИК (вер.1.3.111226) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4т

Стройка: | МКД Увельский район
Объект: | п. Увельский
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Кровля, фасад, ХВС)
Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сафонова 33А
| базисная цена | | текущая цена |
Сметная стоимость: | 118.603 | тыс. руб. | 773.669 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 1.569 | тыс.чел.ч | 1.569 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 17.123 | тыс. руб. | 105.778 | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2009 г.

№ поз.

Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения

Объем

Базисная стоимость за единицу

Базисная стоимость всего

Текущая стоимость всего

| | | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
| | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Раздел 1.  КРОВЛЯ

1.

Е58-1-1 
Разборка обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2

7.96

195.03

152.36

42.67

1 552

1 213

340

8 642

7 493

1 150

| | | | | 7.51 | | | 60 | | | 370

2.

Е58-17-4 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2

7.96

241.94

240.49

1.46

1 926

1 914

12

11 845

11 820

25

3.

Е12-01-007-1 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2

7.96

4 659.27

601.65

219.21

37 088

4 789

1 745

189 358

29 568

5 953

| | | | 3 838.41 | 22.66 | | 30 554 | 180 | | 153 837 | 1 115
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

4.

Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев, 100 м

0.38

6 563.02

1 617.97

33.55

2 494

615

13

9 234

3 798

45

| | | | 4 911.50 | | | 1 866 | | | 5 390 |

5.

Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м

0.16

4 209.20

1 727.06

64.88

673

276

10

3 721

1 707

37

| | | | 2 417.26 | | | 387 | | | 1 977 |

6.

Е10-01-008-5 
Устройство: карнизов, м2

21

67.69

17.73

1.10

1 421

372

23

7 941

2 300

85

| | | | 48.86 | | | 1 026 | | | 5 556 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

7.

Е10-01-003-1 
Устройство слуховых окон, шт.

2

278.00

82.19

31.88

556

164

64

2 803

1 016

216

| | | | 163.93 | 2.25 | | 328 | 4 | | 1 571 | 28
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
8. | С203-0255 Створки оконные для жилых зданий ГОСТ 11214: площадь 0, 8 - 1, 0 м2, м2 | 2 | 123.00 | | | 246 | | | 1 218 | |
| | | | 123.00 | | | 246 | | | 1 218 |

9.

Е12-01-010-1 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2

0.3

8 312.22

1 397.76

31.62

2 494

419

9

8 194

2 591

33

| | | | 6 882.84 | 4.08 | | 2 065 | 1 | | 5 571 | 8
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10.

Е10-01-088-1 
Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (аммонийными солями), 100 м2

7.96

540.50

40.20

10.91

4 302

320

87

7 691

1 977

297

| | | | 489.39 | 0.47 | | 3 896 | 4 | | 5 417 | 23
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11.

Е53-2-2 
Разборка кладки стен из: кирпича облегченной конструкции, 10 м3

0.51

2 183.57

1 066.64

1 116.92

1 114

544

570

5 196

3 360

1 836

| | | | | 193.47 | | | 99 | | | 610

12.

Е08-02-015-1 
Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой, при высоте этажа до 4 м, из керамического кирпича, м3

5.1

775.81

86.94

38.26

3 957

443

195

16 187

2 738

661

| | | | 650.60 | 6.74 | | 3 318 | 34 | | 12 788 | 212
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
13. | С404-0004-1 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 530-95, 7484-78, марка 75-175, 1000 шт. | -0.9435 | 1 379.00 | | | -1 301 | | | -5 265 | |
| | | | 1 379.00 | | | -1 301 | | | -5 265 |
| Объем: (5.1)*(-0.185) | | | | | | | | | |
14. | Е08-02-006-1 Расшивка швов кладки из кирпича, 100 м2 | 0.4 | 306.50 | 306.50 | | 123 | 123 | | 757 | 757 |
| Начисления: Н5= 1.15
15. | Е65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов, 100 м | 0.6 | 261.06 | 201.59 | 0.22 | 157 | 121 | | 852 | 747 | 1
| | | | 59.25 | 0.11 | | 36 | | | 104 |
16. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 12.2 | 4.13 | | 4.13 | 50 | | 50 | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25
17. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 12.2 | 17.99 | | | 219 | | | 762 | |
| | | | 17.99 | | | 219 | | | 762 |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | 57 071 | 11 313 | 3 118 | 269 136 | 69 872 | 10 339
| | | 42 640 | 382 | | 188 926 | 2 366
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 56 914 | 11 192 | 3 118 | 268 284 | 69 125 | 10 338
| | | 42 604 | 382 | | 188 822 | 2 366
| .       МАТЕРИАЛОВ - | 465 | | | 1 980 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=101.52 - по стр. 3, 9; %=99.64 - по стр. 6, 7, 10; %=80.84 - по стр. 11; %=103.4 - по стр. 12, 14) | 11 334 | | | 65 807 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=55 - по стр. 3, 9; %=54 - по стр. 6, 7, 10; %=70 - по стр. 11; %=68 - по стр. 12, 14) | 6 939 | | | 42 863 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 75 187 | | | 376 954 | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 157 | 121 | | 852 | 747 | 1
| | | 36 | | | 104 |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 15) | 90 | | | 520 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 15) | 61 | | | 374 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 308 | | | 1 746 | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | 75 499 | | | 378 958 | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 424 | | | 66 327 | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 000 | | | 43 237 | |
| % НР | 98 | | | 92 | |
| % СП ИТОГО В ЦЕНАХ 3 квартала 2012 года ИТОГО С НДС | 60 | | | 60 454 418 536 213 | |
| Раздел 2.  НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА

18.

Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2

0.32

3 647.48

2 232.35

1.64

1 167

714

1

6 011

4 413

1

| | | | 1 413.49 | | | 452 | | | 1 597 |
19. | Е61-26-2 Перетирка штукатурки фасадов гладких известковым раствором с: земли и лесов, 100 м2 | 1.11 | 413.11 | 390.17 | 0.23 | 459 | 433 | | 2 753 | 2 674 | 1
| | | | 22.71 | | | 25 | | | 79 |

20.

Е11-01-002-4 
Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м3

8.7

243.21

29.67

49.86

2 116

258

434

7 985

1 594

1 444

| | | | 163.68 | 8.37 | | 1 424 | 73 | | 4 947 | 450
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21.

Е11-01-002-9 
Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3

8.7

592.78

21.36

0.32

5 157

186

3

25 294

1 148

16

| | | | 571.10 | | | 4 969 | | | 24 131 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Входные козырьки

22.

Е15-02-037-2 
Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков, 100 м2

0.09

3 352.20

616.57

21.87

302

55

2

1 230

343

6

| | | | 2 713.76 | 4.39 | | 244 | | | 881 | 2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

23.

Е15-02-036-4 
Высококачественная штукатурка по сетке без устройства каркаса: потолков, 100 м2

0.048

9 072.57

2 488.96

61.70

435

119

3

2 028

738

11

| | | | 6 521.92 | 23.15 | | 313 | 1 | | 1 279 | 7
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| Проемы
24. | Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 | 0.135 | 364.61 | 364.61 | | 49 | 49 | | 304 | 304 |

25.

Е56-9-1 
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт.

0.06

2 078.64

1 818.10

260.54

125

109

16

724

674

50

| | | | | 48.31 | | | 3 | | | 18

26.

Е10-01-039-1 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема, м2: до 3, м2

5.52

56.53

13.93

17.14

312

77

95

1 245

475

316

| | | | 25.46 | 2.32 | | 141 | 13 | | 454 | 79
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

27.

С203-0216 
Блоки дверные деревянные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с щитовыми глухими полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 24698 однопольные: ДН 21-9Щ площадь 1,84 м2, м2

5.52

301.00

1 662

4 150

| | | | 301.00 | | | 1 662 | | | 4 150 |
28. | С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение: однопольных, комплект | 3 | 62.30 | | | 187 | | | 382 | |
| | | | 62.30 | | | 187 | | | 382 |

29.

Е09-06-001-1 
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, т

0.39

1 335.08

1 109.41

184.21

521

433

72

2 993

2 673

252

| | | | 41.46 | 10.00 | | 16 | 4 | | 68 | 24
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

30.

С201-0006-89 
Двери из листовой стали и 3-слойных стеновых панелей, огрунтованные и окрашенные. Двери стальные ТУ 67-682-84. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят из минераловатных плит с обшивками из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. глухие: ДНС 13-21 2 Г, ДНС 13-21 2 ГЛ, шт.

3

3 550.00

10 650

22 367

| | | | 3 550.00 | | | 10 650 | | | 22 367 |
31. | С101-0953 Ручка-скоба: для входных дверей в здание, типа РС200-РС600, шт. | 3 | 38.00 | | | 114 | | | 182 | |
| | | | 38.00 | | | 114 | | | 182 |
32. | Е10-01-045-3 Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых площадью проема, м2: до 3, м2 | 8 | 4.95 | 3.24 | 0.01 | 40 | 26 | | 226 | 160 |
| | | | 1.71 | | | 14 | | | 66 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33.

Е61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2

0.059

7 194.88

4 343.90

25.09

424

256

1

2 178

1 583

6

| | | | 2 825.89 | 12.50 | | 167 | 1 | | 589 | 5
34. | Е15-04-002-1 Известковая окраска внутри помещений по: штукатурке, 100 м2 | 0.06 | 145.42 | 121.17 | 2.68 | 9 | 7 | | 52 | 45 | 1
| | | | 21.57 | 0.13 | | 1 | | | 7 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | 23 729 | 2 722 | 627 | 80 104 | 16 824 | 2 104
| | | 20 379 | 95 | | 61 179 | 585
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 12 558 | 2 289 | 555 | 54 744 | 14 151 | 1 852
| | | 9 713 | 91 | | 38 744 | 561
| .       МАТЕРИАЛОВ - | 1 963 | | | 4 714 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74.26 - по стр. 18, 19, 33; %=104.34 - по стр. 20, 21; %=89.3 - по стр. 22, 23, 34; %=77.08 - по стр. 24, 25; %=99.64 - по стр. 26, 32) | 2 111 | | | 12 265 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 18, 19, 33; %=64 - по стр. 20, 21; %=47 - по стр. 22, 23, 34; %=62 - по стр. 24, 25; %=54 - по стр. 26, 32) | 1 281 | | | 7 917 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 15 950 | | | 74 926 | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 11 171 | 433 | 72 | 25 360 | 2 673 | 252
| | | 10 666 | 4 | | 22 435 | 24
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 29) | 354 | | | 2 053 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 29) | 315 | | | 1 942 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 11 840 | | | 29 355 | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | 27 801 | | | 104 354 | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 465 | | | 14 318 | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 596 | | | 9 859 | |
| % НР | 88 | | | 82 | |
| % СП ИТОГО В ЦЕНАХ 3 квартала 2012 года ИТОГО С НДС | 57 | | | 57 125 134 147 658 | |
| Раздел 3.  ХВС

35.

Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм, 100 м

1.29

431.11

364.28

6.42

556

470

8

3 208

2 904

21

| | | | 60.42 | 1.08 | | 78 | 1 | | 284 | 9
36. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3.2 | 13.20 | | | 42 | | | 191 | |
| | | | 13.20 | | | 42 | | | 191 |

37.

Е16-02-002-2 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 20, м

62

64.22

5.19

0.76

3 982

322

47

10 228

1 987

165

| | | | 58.27 | 0.03 | | 3 613 | 2 | | 8 076 | 12
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38.

Е16-02-002-3 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 25, м

40

70.83

5.19

0.76

2 833

208

30

7 219

1 282

106

| | | | 64.88 | 0.03 | | 2 595 | 1 | | 5 831 | 8
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

39.

Е16-02-002-4 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м

7

82.95

5.19

0.76

581

36

5

1 451

224

19

| | | | 77.00 | 0.03 | | 539 | | | 1 209 | 1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

40.

Е16-07-003-4 
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 32, врезка

1

150.90

64.32

6.21

151

64

6

681

397

22

| | | | 80.38 | | | 80 | | | 261 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

41.

Е16-07-003-1 
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 15, врезка

22

101.86

64.32

6.21

2 241

1 415

137

11 351

8 736

490

| | | | 31.34 | | | 689 | | | 2 125 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
42. | С300-9002-75 Вентили проходные муфтовые 15Б1п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 20, шт. | 11 | 23.80 | | | 262 | | | 1 367 | |
| | | | 23.80 | | | 262 | | | 1 367 |

43.

Е16-07-005-1 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м

1.09

96.25

84.81

5.96

105

92

6

611

571

18

| | | | 5.47 | | | 6 | | | 22 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | 10 753 | 2 607 | 239 | 36 307 | 16 101 | 841
| | | 7 904 | 4 | | 19 366 | 30
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 10 753 | 2 607 | 239 | 36 307 | 16 101 | 841
| | | 7 904 | 4 | | 19 366 | 30
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 35; %=108.1 - по стр. 37-41, 43) | 2 810 | | | 16 315 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 35; %=71 - по стр. 37-41, 43) | 1 755 | | | 10 841 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 15 313 | | | 63 463 | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | 15 313 | | | 63 463 | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 810 | | | 16 315 | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 755 | | | 10 841 | |
| % НР | 108 | | | 101 | |
| % СП ИТОГО В ЦЕНАХ 3 квартала 2012 года ИТОГО С НДС | 67 | | | 67 76 100 89 798 | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | 91 553 | 16 642 | 3 984 | 385 547 | 102 797 | 13 284
| | | 70 923 | 481 | | 269 471 | 2 981
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 69 472 | 13 481 | 3 673 | 323 028 | 83 276 | 12 190
| | | 52 317 | 473 | | 227 566 | 2 927
| .       МАТЕРИАЛОВ - | 2 428 | | | 6 694 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=101.52 - по стр. 3, 9; %=99.64 - по стр. 6, 7, 10, 26, 32; %=80.84 - по стр. 11; %=103.4 - по стр. 12, 14; %=74.26 - по стр. 18, 19, 33; %=104.34 - по стр. 20, 21; %=89.3 - по стр. 22, 23, 34; %=77.08 - по стр. 24, 25) | 13 445 | | | 78 072 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=55 - по стр. 3, 9; %=54 - по стр. 6, 7, 10, 26, 32; %=70 - по стр. 11; %=68 - по стр. 12, 14; %=50 - по стр. 18, 19, 33; %=64 - по стр. 20, 21; %=47 - по стр. 22, 23, 34; %=62 - по стр. 24, 25) | 8 220 | | | 50 780 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 91 137 | | | 451 880 | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 11 171 | 433 | 72 | 25 360 | 2 673 | 252
| | | 10 666 | 4 | | 22 435 | 24
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 29) | 354 | | | 2 053 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 29) | 315 | | | 1 942 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 11 840 | | | 29 355 | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 10 910 | 2 728 | 239 | 37 159 | 16 848 | 842
| | | 7 940 | 4 | | 19 470 | 30
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 15, 35; %=108.1 - по стр. 37-41, 43) | 2 900 | | | 16 835 | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 15, 35; %=71 - по стр. 37-41, 43) | 1 816 | | | 11 215 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 15 626 | | | 65 209 | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | 118 613 | | | 546 775 | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 16 699 | | | 96 960 | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 351 | | | 63 937 | |
| % НР | 98 | | | 92 | |
| % СП ИТОГО В ЦЕНАХ 3 квартала 2012 года ИТОГО С НДС | 60 | | | 60 655 652 773 669 | |

Составил: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)